금정구청 금정문화회관 은빛샘홀 무대기술 자료
1. 무대기술자료 Stage Technical Information
무대	222㎡(67평) 의 평면무대
	프로시니엄아치
무대시설	면막1개(승하강)
	스크린 1개(14M*7M)
	다리막 3조(끌막형식)
	머리막 3개(15*2)
	배경막(cyclorama) 흰색 1개
	바턴(batten) - 장치봉 7개, 조명봉 4개, 현수막봉 1개
	음향반사판 1식
	연주용의자 35개, 보면대 36개
	덧마루 : 4*8(8개), 2*8(8개), 작은받침통(15*30*45cm, 7개), 큰받침통(30*45*60cm, 10개)
	※ 장치봉 치수, 배열, 용량은 첨부도면과 문서 참조
조명시설	전기용량 152KW
	콘트롤 콘솔 512CH
	타워라이트 6set
	팔로우 스포트라이트 1set
음향시설	오디오믹서 60IN 32OUT
	스피커 (C10 12EA C18 2EA 외 3종)
	마이크 3종 10EA
영상시설	빔프로젝트 7,000 ansi
피아노	스타인 웨이 C2201, 영창 2751
부속공간	분장실(단체 2, 개인 2)