금정구청 금정문화회관 금빛누리홀 무대기술 자료
1. 무대기술자료 Stage Technical Information
무대	553㎡(167평)의 주무대를 중심으로 2개의 보조 무대
	프로시니엄아치
무대시설	면막 1개(승하강, 개폐)
	스크린 1개(14.8m x 8m)
	다리막4조(끌막형식)
	머리막5개(16*3)
	배경막(cyclorama) 검정, 흰색 각 1개
	바턴(batten) - 장치봉 15개, 조명봉 6개, 현수막봉 1개
	음향반사판 1식
	오케스트라피트 1식
	망사막(백색, 흑색) 각 1조(16m*9m)
	연주용의자(76개), 보면대(72개)
	덧마루-4*8(16개), 2*8(9개), 작은받침통(15*30*45cm, 25개), 큰받침통(30*45*60cm, 25개)
	※ 장치봉 치수, 배열, 용량은 첨부도면과 문서 참조
조명시설	전기용량 380KW
	콘트롤 콘솔 512CH
	타워라이트 6set
	팔로우 스포트라이트 2set
음향시설	오디오믹서 80IN 48OUT
	스피커 (JBL4886 16EA, 4883 4EA 외 3종)
	마이크 7종 39개
영상시설	빔프로젝트 17,000안시
피아노	그랜드 2대 (스타인 웨이 D274, 영창 275)
	업라이트 1
부속공간	분장실 (단체 3, 개인 2)
	연습실